附件1：基础设施服务

| **序号** | **分类** | **服务** | **描述** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **虚拟**  **服务器** | 入门型 | 2vCPU 8G内存 |
| 基础型 | 4vCPU 8G内存 |
| 标准型 | 8vCPU 16G内存 |
| 增强型 | 8vCPU 32G内存 |
| 定制型 | 根据实际业务需求定制资源，2vCPU/单位，内存4G/单位 |
| 2 | **存储** | SAN | 提供FC SAN服务，适合结构化文件访问的业务系统 |
| NAS | 提供共享磁盘服务，适合文件共享需求的业务系统 |
| 3 | **网络** | 互联网IP地址 | 提供互联网IP地址，用于向互联网发布应用 |
| 互联网地址转换（NAT） | 提供将专网内部IP地址转换映射为互联网IP地址的服务 |
| 互联网带宽 | 提供联通200M、电信150M的共享互联网带宽 |
| VPN接入 | 可提供VPN接入服务，支持发布SSL VPN的方式，对外提供80、8080等业务访问端口，不提供IPsec VPN和管理端口等敏感端口服务 |
| 负载均衡 | 提供基于硬件的网络负载均衡服务，需要信息中心协助配置  提供基于虚拟网络，可自助配置的应用负载均衡 |
| 横向弹性扩展 | 提供在特定条件下，满足业务的负载增长的需求，应用程序可以复制出几个副本服务器的服务 |
| 生态环境部二级域名 | 提供生态环境部二级域名映射服务（\*.mee.gov.cn） |